|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Ток потребления, максимальное значение, мА, включая | 1 |
| Количество релейных выходов с НЗ и НР контактами | 2 |
| Выходные характеристики релейного выхода для ИСМ22: |  |
| - коммутируемое напряжение переменного тока при токе до 8 А, не более, В | 250 (мощность нагрузки не более 2000 VA) |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+55 |
| Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°С, без конденсации влаги) | 0...93% |
| Габаритные размеры, мм, не более | 92x58x32 |
| Масса, кг, не более | 0.03 |